**烟台科技学院**

**关于A3A4教学楼窗帘采购与安装项目**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：****YKG2021002**

**项目名称：****A3A4教学楼窗帘采购与安装项目**

**一、询价邀请函**

烟台科技学院（原济南大学泉城学院），是国家教育部和山东省人民政府批准成立的全日制普通本科高校。位于人间仙境—山东蓬莱，现有全日制在校生15000余人，基础设施完备，教学科研条件优越。根据需要，对烟台科技学院A3A4教学楼窗帘采购与安装项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

1.项目名称：烟台科技学院A3A4教学楼窗帘采购与安装项目

2.数量及主要技术要求:详见《公开询价项目介绍》

3.参与人资格标准：

（1）参与人应具有窗帘制作与安装的资格及能力。具备相应的维护保养能力。

（3）参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

（4）参与人具有2年以上（包括2年）3个以上同类项目销售和良好的售后服务应用成功案例,近三年未发生重大安全或质量事故。

（5）参与人须有良好的商业信誉和健全的财务制度。

（6）参与人有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录。

4.报价响应文件递交方式：密封报价并邮寄。

5.报价响应文件递交截止时间：2021年09月19日下午16:00前。

6. 报价响应文件递交地点：烟台科技学院图文楼616室。

联系人：史乃琦；联系电话：15762791399

现场查勘联系人：袁老师；联系电话;18753515580

二、参与人须知

1.所有货物均以人民币报价；

2.报价响应文件3份，报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章（正本1份副本2份）；

3.报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；

4. **报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；**

5.一个参与人只能提交一个报价响应文件。但如果参与人之间存在下列互为关联关系情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

三、售后服务要求

1.免费保修期质保不少于2年；

2.应急维修时间安排2小时内响应8小时内维修完毕；

四、确定成交参与人标准及原则：

所投产品符合采购需求、质量和服务要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人，最低报价不作为成交的保证。

**二、公开询价货物一览表**

**公开询价货物一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **制作要求** | **单位** |
| **1** | 窗帘、罗马杆、吊环及辅料 | 1.新窗帘采用材料为米色仿亚麻遮光布料,要求无毒无味、无刺激性、透气透湿、抗菌环保、防火、不起皱、不褪色、不缩水，甲醛含量不超过国家限定标准;投标人须确保所投产品为国家法定的质检机构有关部门认证的合格产品。 2窗帘宽度褶皱系数不小1.5;(注:窗帘宽度为每边出窗洞边0.2米，窗帘下边为窗洞口下沿以下0.2米;窗帘上边按现场实地勘察实际情况和建设方协商定，（以不影响正常使用为准)。窗帘轨道的长度应能满足窗帘全宽开启。3.窗帘轨道为罗马杆无声轨道，轨道的强度﹑刚度﹑安全牢固和操作灵活性应满足使用要求及国家和行业相应标准。4.加工要求:帘布加工不易飘线、毛边。加工要保证帘布的平整性，加工时要求熨烫、方便清洁、维护或更换。5.需要调整位置的窗帘应将窗帘调整至不影响使用的位置(按校方现场负责人要求)。6.窗帘(包括新作和调整位置的窗帘)安装的零部件要求:中标人提供的用于本项目窗帘安装的螺钉、固定件等所有金属件必须经防锈处理，保证不生锈。 | 副 |
| **2** | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 3.23m\*3m | 44 | 副 |  |  |
| 2.4m\*3.9m | 1 | 副 |  |  |
| 1.6m\*2.3m | 502 | 副 |  |  |

**烟台科技学院**

**关于A3A4教学楼窗帘采购与安装项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**日 期：**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：烟台科技学院

 根据贵方为 项目的公开询价邀请（编号）: ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表我方（参与人公司名称、地址）提交下述文件正本1份和副本2份。

(1) 分项报价表

(2) 参与人资格证明文件

(3) 质保期和售后服务承诺书

据此函，签字代表宣布同意如下：

 1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述）。

2.参与人已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价响应文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

 3.参与人保证遵守公开询价文件的全部规定，参与人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

 4.参与人将按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.参与人同意提供按照采购单位可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何询价响应文件。

6.与本此公开询价有关的一切正式往来通讯请寄：

 地址： 邮编：

 电话： 传真：

 参与人授权代表签字：

 参与人（公司全称并加盖公章）：

 日 期： 年 月 日

**2、分项报价一览表**

参与人：（公司全称并加盖公章）项目编号：

货币单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **制作要求** | **单位** |
| **1** | 窗帘、罗马杆、吊环及辅料 | 1.新窗帘采用材料为米色仿亚麻遮光布料,要求无毒无味、无刺激性、透气透湿、抗菌环保、防火、不起皱、不褪色、不缩水，甲醛含量不超过国家限定标准;投标人须确保所投产品为国家法定的质检机构有关部门认证的合格产品。 2窗帘宽度褶皱系数不小1.5;(注:窗帘宽度为每边出窗洞边0.2米，窗帘下边为窗洞口下沿以下0.2米;窗帘上边按现场实地勘察实际情况和建设方协商定，（以不影响正常使用为准)。窗帘轨道的长度应能满足窗帘全宽开启。3.窗帘轨道为罗马杆无声轨道，轨道的强度﹑刚度﹑安全牢固和操作灵活性应满足使用要求及国家和行业相应标准。4.加工要求:帘布加工不易飘线、毛边。加工要保证帘布的平整性，加工时要求熨烫、方便清洁、维护或更换。5.需要调整位置的窗帘应将窗帘调整至不影响使用的位置(按校方现场负责人要求)。6.窗帘(包括新作和调整位置的窗帘)安装的零部件要求:中标人提供的用于本项目窗帘安装的螺钉、固定件等所有金属件必须经防锈处理，保证不生锈。 | 副 |
| **2** | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 3.23m\*3m | 44 | 副 |  |  |
| 2.4m\*3.9m | 1 | 副 |  |  |
| 1.6m\*2.3m | 502 | 副 |  |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人的资格证明文件**

**3-1关于资格的声明函**

烟台科技学院：

关于贵方年月日 （项目编号）公开询价邀请，本签字人愿意参加本次报价，提供公开询价文件中规定的货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及公开询价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本1份，副本2份，随报价响应文件一同递交。

参与人（公司全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电 话或传 真：

参与人授权代表：

**3-2企业法人营业执照（复印件并加盖公章）**

烟台科技学院：

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照业经年检，真实有效。

 参 与 人（全称并加盖公章）：

参与人授权代表：

 日 期：

**4.质保期和售后服务承诺书**

参与人根据公开询价文件中对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺（含产品质量保障体系等）、交货周期承诺等。

承诺如下：

参 与 人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表：

 日 期：