**烟台科技学院**

**关于门岗闸机采购与施工项目**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：YKC20230322**

**项目名称：门岗闸机采购与施工项目公开询价函**

**公开询价邀请函**

烟台科技学院（原济南大学泉城学院），是国家教育部和山东省人民政府批准成立的全日制普通本科高校。位于人间仙境——山东蓬莱，现有全日制在校生18000余人，基础设施完备，教学科研条件优越。根据需要，对烟台科技学院门岗闸机采购与施工项目公开询价函进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

1.项目编号：YKC20230322

2.项目名称：烟台科技学院门岗闸机采购与施工项目公开询价函

3.数量及主要技术要求:魔点D3 、魔点 S5 等，详见《公开询价货物一览表》。

4.参与人资格标准：

（1）参与人应具有合法有效的营业执照，经营范围应包门岗闸采购及安装。参与人应具有供货及安装能力，具备相应的维护保养能力。

（2）参与人需提供2021年至今不少于**3个（或3个以上）类似业绩的合同复印件**。提供2022财务审计报告（现金流量表、负债表、利润表）。

5.报价响应文件递交方式：价格、资质分别密封，按规定时间送达或邮寄。

报价响应文件递交截止时间：2023年03月29日下午16:00前。

报价响应文件递交地点：烟台市蓬莱区仙境西路34号（烟台科技学院）。

联系人：邵阳；联系电话：18754518111

6.参加本项目的参与人如对**公开询价邀请函列示内容存有疑问的**，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：王和俊，电话：13507002509。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

7.本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：[www.ceghqxz.com](http://www.ceghqxz.com)。参加本项目的参与人如对**采购过程和成交结果有异议的，**请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监察审计部。

投诉受理部门：中教集团监察审计部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

* 1. 所有货物均以人民币报价；
  2. 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章；
  3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
  4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
  5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

三、确定成交参与人标准及原则：

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。

烟台科技学院

2023年03月22日

**烟台科技学院**

**门岗闸机采购与施工项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：烟台科技学院

根据贵学校编号为 项目名称为 的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），交货期为 天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

**2、报价一览表**

参与人：（公司全称并加盖公章） 项目编号：

货币单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **设备参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | 总计（元） | 品牌型号（需备注） |
| 1 | 魔点D3 | 防水等级IP65及以上，室内机型，全金属铝合金外壳。离线人脸容量≥3万张，处理器8核ARM处理器，内存：2G，ROM:16G，显示分辨率1280\*800，工作温度-10℃~50℃，包含电源等标配物品。三年原厂质保。 | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 魔点 S5 | 防水等级IP65及以上，室外机型，全金属铝合金外壳。离线人脸容量≥2万张，处理器双核ARM处理器，分辨率:720\*1280，内存：512MB，ROM:8GB，工作温度:-20℃~60℃;包含电源等标配物品。三年原厂质保。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 支架 | 能配合刷脸设备、门禁闸机使用的支架。防水、防晒、防破坏、美观、原厂，材质使用304拉丝不锈钢，不锈钢厚度≥1mm，伸缩支架可调高度305mm~600mm，面板可微上下20°、左右360°。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 4 | 遮光防护罩 | 能配合刷脸设备、门禁闸机使用的遮光防护罩。防水、防潮、防晒、防破坏、美观。上面颜色为深蓝色亚克力遮光罩，下面为透明亚克力、厚度≥2mm。 | 台 | 7 |  |  |  |
| 5 | 无线AP | 802.11ax三路双频增强级高密放装型无线AP，整机接入速率≥6.817Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3at供电和本地供电，本次采用POE供电，由学校AC控制器统一管理。三年原厂质保。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 6 | 交换机 | POE供电交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps。≥24个10/100/1000M自适应电口，≥4个1G/10G SFP+光口，固化交流电源和风扇。三年原厂质保。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 万兆单模模块 | 万兆单模双芯LC接口模块（1310nm），10km，稳定可靠，可与交换机兼容。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 开沟、回填 | 包含开沟回填、路面开槽水泥回填。线缆材料及线缆铺设、光纤熔接、六类网线及辅材等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 其他辅材 | 刷脸设备、支架、无线AP、交换机**安装**及原有刷脸设备拆卸、支架拆卸等。弱电箱线材整理修复，弱电箱修复等。 | 项 | 1 |  |  |  |

注：

1.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

2.物品总价包干,线缆辅材以实际使用为准。

3.服务要求：无线AP、交换机设备提供三年原厂质保并出具原厂质保函，其他项目三年整体质保，7\*24小时现场保修服务，包括硬件保修、电话支持、现场支持、版本升级等。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人资质材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 授权经销商或代理商证明材料复印件
3. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）
4. 参与人需提供2021年至今不少于**3个（或3个以上）类似业绩的合同复印件**。提供2022年财务审计报告（现金流量表、负债表、利润表）

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，报价、资质单独密封。**