**烟台科技学院**

**关于A3A4教学楼计算机机房光纤建设采购项目**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：****YKG2021005**

**项目名称：****A3A4教学楼计算机机房光纤建设采购项目**

**一、询价邀请函**

烟台科技学院原济南大学泉城学院成立于2005年，是国家教育部和山东省人民政府批准成立的全日制普通本科高校。现有全日制在校生14000余人，基础设施完备，教学科研条件优越。根据需要，对烟台科技学院A3A4教学楼计算机机房光纤建设采购项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

* 1. 项目编号：YKG2021005
	2. 项目名称：A3A4教学楼计算机机房光纤建设采购项目
	3. 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。
	4. 参与人资格标准：

（1）参与人应具有独立法人资格，生产厂商或授权代理商。

（2）参与人应具有提供设备和服务的资格及能力。具备相应的维护售后能力。

（3）参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

（4）参与人具有2年以上（包括2年）3个以上同类项目销售和良好的售后服务应用成功案例,近三年未发生重大安全或质量事故。

## （5）参与人须依法缴纳税金、有良好的商业信誉和健全的财务制度。

* 1. 报价响应文件递交方式：密封报价并邮寄。
	2. 报价响应文件递交截止时间：2021年9月30日下午16:00前

7. 报价响应文件递交地点：山东省烟台市蓬莱区仙境西路34号烟台科技学院图文信息楼A616总务处采购科

联系人：吴桂琦；联系电话：13573588959

**本项目监督投诉部门:中教集团内控部**

**投诉电话:0791-88102608**

**投诉邮箱:Neikongbu@educationgroup.cn**

**本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：www.ceghqxz.com**

二、参与人须知

1.所有货物均以人民币报价；

2.报价响应文件3份，报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章（正本1份副本2份）；

3.报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；

4. **报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；**

5.一个参与人只能提交一个报价响应文件。但如果参与人之间存在下列互为关联关系情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

三、售后服务要求

产品质量保证期为3年，自安装完成之日起计算。

四、确定成交参与人标准及原则：

所投设备符合采购需求、质量和服务要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人，最低报价不作为成交的保证。

1. **公开询价货物一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 光缆 | 12芯室内单模光缆 | 1300 | 米 |
| 2 | 光缆 | 12芯室外单模光缆 | 200 | 米 |
| 3 | 光模块 | 万兆SFP+单模光模块，波长1310nm，最大传输距离≥10km，接口类型为双LC，需与交换机统一品牌，序列号官网可查。（提供备用件2个） | 46 | 个 |
| 4 | 汇聚交换机 | 1、整机交换容量≥2.5Tbps，包转发能力≥720Mpps，1/10GE SFP+光接口≥24个，QSFP+光接口≥2个，电源插槽≥2个，风扇插槽≥2个。2、slot扩展插槽≥2个，支持2个40GE QSFP+接口扩展，8个 1/2.5/5/10G BASE-T 接口扩展，支持防火墙板卡扩展，提供官网链接与截图；3、支持VxLAN二层网关、三层网关，支持EVPN；4、支持本地堆叠和远程堆叠，最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥320G，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持）；5、支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS、ECMP等三层路由协议，支持 ICMP v6、Telnet v6、SFTP v6、SNMP v6、BFD v6、VRRP v3；6、支持流量监控，支持SFLOW，支持DHCP auto-config及CWMP-TR069等零配置方式。7、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，,支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；支持夺标流水线，支持Group table、Meter；8、支持智能管理中心功能，设备内置及图形化操作功能，实现对网络的统一运维及管理。9、配置双电源双风扇。10.提供设备制造厂家出具的原厂三年质保函并加盖原厂公章 | 1 | 台 |
| 5 | 光纤跳线 | 光模块配套使用 | 54 | 对 |
| 6 | ODF | 48口ODF | 1 | 个 |
| 7 | ODF | 12口ODF | 10 | 个 |
| 8 | 施工费 | 包含综合布线、光纤熔接及辅材等 | 1 | 宗 |

**烟台科技学院**

**关于A3A4教学楼计算机机房光纤建设采购项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：烟台科技学院

 根据贵方A3A4教学楼计算机机房光纤建设采购项目的公开询价邀请（编号）: YKG2021005，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表我方（参与人公司名称、地址）提交下述文件正本1份和副本2份。

(1) 分项报价表

 (2) 参与人资格证明文件

(3) 质保期和售后服务承诺书

据此函，签字代表宣布同意如下：

 1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述）。

2.参与人已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价响应文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

 3.参与人保证遵守公开询价文件的全部规定，参与人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

 4.参与人将按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.参与人同意提供按照采购单位可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何询价响应文件。

6.与本此公开询价有关的一切正式往来通讯请寄：

 地址：邮编：

 电话：传真：

参与人授权代表签字：

参与人（公司全称并加盖公章）：

 日 期： 年 月 日

**2、分项报价一览表**

参与人：（公司全称并加盖公章） 项目编号：YKG2021005

货币单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 光缆 | 12芯室内单模光缆 | 米 | 1300 |  |  |  |
| 2 | 光缆 | 12芯室外单模光缆 | 米 | 200 |  |  |  |
| 3 | 光模块 | 万兆SFP+单模光模块，波长1310nm，最大传输距离≥10km，接口类型为双LC，需与交换机统一品牌，序列号官网可查。（提供备用件2个） | 个 | 46 |  |  |  |
| 4 | 汇聚交换机 | 1、整机交换容量≥2.5Tbps，包转发能力≥720Mpps，1/10GE SFP+光接口≥24个，QSFP+光接口≥2个，电源插槽≥2个，风扇插槽≥2个。2、slot扩展插槽≥2个，支持2个40GE QSFP+接口扩展，8个 1/2.5/5/10G BASE-T 接口扩展，支持防火墙板卡扩展，提供官网链接与截图；3、支持VxLAN二层网关、三层网关，支持EVPN；4、支持本地堆叠和远程堆叠，最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥320G，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持）；5、支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS、ECMP等三层路由协议，支持 ICMP v6、Telnet v6、SFTP v6、SNMP v6、BFD v6、VRRP v3；6、支持流量监控，支持SFLOW，支持DHCP auto-config及CWMP-TR069等零配置方式。7、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，,支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；支持夺标流水线，支持Group table、Meter；8、支持智能管理中心功能，设备内置及图形化操作功能，实现对网络的统一运维及管理。9、配置双电源双风扇。10.提供设备制造厂家出具的原厂三年质保函并加盖原厂公章 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 光纤跳线 | 光模块配套使用 | 对 | 54 |  |  |  |
| 6 | ODF | 48口ODF | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | ODF | 12口ODF | 个 | 10 |  |  |  |
| 8 | 施工费 | 包含综合布线、光纤熔接及辅材等 | 宗 | 1 |  |  |  |
| 合计 | 小写： 大写： |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

1. 如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人的资格证明文件**

**3-1关于资格的声明函**

烟台科技学院：

关于贵方年月日YTG2021005（项目编号）公开询价邀请，本签字人愿意参加本次报价，提供公开询价文件中规定的A3A4教学楼计算机机房光纤建设货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及公开询价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本1份，副本2份，随报价响应文件一同递交。

参与人（公司全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电 话或传 真：

参与人授权代表：

**3-2 企业法人营业执照（复印件并加盖公章）**

烟台科技学院：

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照业经年检，真实有效。

 参 与 人（全称并加盖公章）：

参与人授权代表：

 日 期：

4.质保期和售后服务承诺书

参与人根据公开询价文件中对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺（含产品质量保障体系等）、交货周期承诺等。

承诺如下：

参 与 人（公司全称并加盖公章）：

 参与人授权代表：

日 期：