****

**江西科技学院篮球馆、瑜伽房运动地板工程采购项目(第二轮)**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：****JK20220621001**

**项目名称：****江西科技学院篮球馆、瑜伽房运动地板工程采购项目**

**一、询价邀请函**

江西科技学院是一所以工学、管理学、艺术学为主，多学科协调发展的全日制民办普通本科高校，具有颁发国家承认的统招本、专科学历资格，并具有学士学位授予权。学校坐落在享有“英雄城”美誉的江南历史文化名城、江西省省会城市——南昌。校园占地面积2000余亩，建筑面积约85万平方米。按照公开、公平、公正的原则，经学校研究决定，将江西科技学院篮球馆、瑜伽房运动地板工程采购项目公开询价信息公布，欢迎国内合格的供应商参与,校内教职工均可推荐符合条件的供应商来参与。

一、项目说明

1. 项目编号：JK20220621001
2. 项目名称：江西科技学院篮球馆、瑜伽房运动地板工程采购项目
3. 数量及主要技术要求:(技术要求详见附件）
4. 参与人资格标准：

（1）取得营业执照并具有独立法人，具备一般纳税人资格。

（2）资质等级：必须具有体育场地设施工专业承包三级或建筑装修装饰工程专业承包三级资质（或以上承包资质）。在江西省范围内有固定服务机构。

（3）业绩要求：自2019年1月1日起（以合同签订时间为准）承接2个（含）以上体育馆专用运动木地板供货及安装类似工程项目业绩。

（4）投标的木地板品牌必须具有国家体育总局指定部门的检测证书或报告，运动性能必须通过DIN标准测试合格。

（5）依法取得安全生产许可证并年检。

（6）具有良好的银行资信和商业信誉，良好的财务情况，能满足项目正常施工运转。未被建设主管部门或税务机关予以进行处罚或列入黑名单。

1. 报价响应文件递交方式：密封报价，按规定时间送达或邮寄。
2. 报价响应文件及样品递交截止时间：2022年6月24日下午16:00前。
3. 报价响应文件及样品递交地点：江西科技学院后勤中心204

联系人：吴礼平；联系电话：18070125196

1. 本项目需参与人在递交响应文件同时**提供所投产品样品**，成交参与人样品视情况予以封存或退回。
2. 本项目参与人需进行现场踏勘，参与人踏勘现场发生的费用自理，参与人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。未对现场踏勘的视为对现场充分了解，且对所投响应文件负责。

现场踏勘地点：江西科技学院综合运动馆现场

踏勘联系人：黄志强，电话：15970675086

1. 参加本项目的参与人如对**公开询价邀请函列示内容参数存有疑问的**，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：严财庆（使用部门），电话：18979147198。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。
2. 本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：[www.ceghqxz.com](http://www.ceghqxz.com)。参加本项目的参与人如对**采购过程和成交结果有异议的，**请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团内控部。

投诉受理部门：中教集团内控部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

1. 所有货物均以人民币报价；

2. 报价响应文件2份，报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章（正本1份副本1份）；

3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；

4. **报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；**

**5.** 一个参与人只能提交一个报价响应文件。但如果参与人之间存在下列互为关联关系情形之一的，不得同时参加本项目报价：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

三、售后服务要求

1. 免费保修期；

2. 应急维修时间安排；

3. 培训计划及人员安排；

4. 维修地点、地址、联系电话及联系人员；

5. 维修服务收费标准；

6. 主要零配件及易耗品价格；

7. 制造商的技术支持；

四、确定成交参与人标准及原则：

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。

2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。

3. 最低报价不作为成交的保证。

江西科技学院

2022年06月21日

1. **公开询价货物一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | **是否提供样品** | 备注 |
| 1 | 篮球馆地板 | 详见说明 |  | 1261.98 | 平方米 |  |  | **是** | **具体尺寸以实测为准** |
| 2 | 瑜伽房地板 | 详见说明 |  | 230 | 平方米 |  |  | **是** | **具体尺寸以实测为准** |
| 合计 |  |  |  |

**三、篮球馆、瑜伽房运动地板参数说明**

# 一．球馆运动地板参数：

**1、地板面板 :** 实木体育运动地板

**2、地板面板尺寸** : 22mm(厚)x≧60mm(宽)x≤1800mm(长)

①、面板原材料采用实木材质，干燥至8-12%的含水率。

②、要求纹理清晰、抗弯曲度高、耐冲击、耐磨性强、稳定性好。

③、面板采用公母榫镶嵌式安装，公榫长度不低于4.5mm。

④、面层实木地板外观质量、面层地板理化性能需符合GB/T 20239-2015《体育馆用木质地板》竞赛用检验检测要求。

**3、承载板:** 12mm(厚)x1220mm(宽)x2440mm(长)

①、木种材质：实木；等级：E1级

②、旋切成单板再经过加工后，纵横交错迭压，需符合GB 18580-2017甲醛释放量检测标准。

**4、双层龙骨结构及尺寸** : (上) ≧40mm(厚) x 50mm(宽) x ≤2000 mm(长)

 (下) ≧40mm(厚) x 50mm(宽) x ≤2000 mm(长)

①、上下龙骨全部采用相应材料进行连接，尺寸公差±2mm范围内。

②、实木龙骨地板外观质量、实木龙骨地板理化性能需符合GB/T 20239-2015《体育馆用木质地板》竞赛用检验检测要求。

③、龙骨为防腐材料或者有防腐处理

**5、体育地板弹性垫:** ≧11mm(厚)x≧28mm(宽)x≧40mm(长)；材质:橡胶

 体育地板弹性垫需安装在下龙骨，不易变形，弹性垫材料需符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的检验标准。

**6、防潮膜:** 0.06 mmPE膜

**7、面层处理：**UV 防滑耐磨漆，本色，工厂预涂七底两面的施工工艺（非现场施工）

①、工艺要求为紫外光固化水性底漆1次、紫外光固化砂光底漆4次、紫外光固化耐磨底漆2次、紫外光固化面漆2次。

②、所有使用的底漆面漆内挥发性有机化合物、苯、甲苯、二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量需符合GB/T18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测的限值标准。

③、所有使用的底漆面漆内可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞含量需符合 GB/T18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测的限值标准。

8、该结构系统需通过GB/T19995.2-2005《天然材料体育场地使用要求及检验方法 第2部分：综合体育场馆木地板场地》的检验标准。

# 9、结构总高度：135mm = 22mm地板 + 12mm承载板 + 90mm双层实木龙骨+11mm弹性垫（场地预留高度114mm-140mm之间）

1. **瑜伽房运动地板参数**

**1、地板面板 :** 实木体育运动地板

**2、地板面板尺寸** : 22mm(厚)x≧60mm(宽)x≤1800mm(长)

①、面板原材料采用实木材质，干燥至8-12%的含水率。

②、要求纹理清晰、抗弯曲度高、耐冲击、耐磨性强、稳定性好。

③、面板采用公母榫镶嵌式安装，公榫长度不低于4.5mm。

④、面层实木地板外观质量、面层地板理化性能需符合GB/T 20239-2015《体育馆用木质地板》竞赛用检验检测要求。

**3、双层龙骨结构及尺寸** : (上) 40mm(厚) x 50mm(宽) x ≤2000 mm(长)

 (下) 40mm(厚) x 50mm(宽) x ≤2000 mm(长)

①、上下龙骨全部采用相应材料进行连接，尺寸公差±2mm范围内。

②、实木龙骨地板外观质量、实木龙骨地板理化性能需符合GB/T 20239-2015《体育馆用木质地板》竞赛用检验检测要求。

③、龙骨为防腐材料或者有防腐处理

**4、体育地板弹性垫:** ≧11mm(厚)x≧28mm(宽)x≧40mm(长)；材质:橡胶

 体育地板弹性垫需安装在下龙骨，不易变形，弹性垫材料需符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的检验标准。

**5、防潮膜:** 0.06 mmPE膜

**6、面层处理：**UV 防滑耐磨漆，本色，工厂预涂七底两面的施工工艺（非现场施工）

①、工艺要求为紫外光固化水性底漆1次、紫外光固化砂光底漆4次、紫外光固化耐磨底漆2次、紫外光固化面漆2次。

②、所有使用的底漆面漆内挥发性有机化合物、苯、甲苯、二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量需符合GB/T18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测的限值标准。

③、所有使用的底漆面漆内可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞含量需符合 GB/T18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测的限值标准。

7、该结构系统需通过GB/T19995.2-2005《天然材料体育场地使用要求及检验方法 第2部分：综合体育场馆木地板场地》的检验标准。

# 8、结构总高度：113mm = 22mm地板 + 80mm双层实木龙骨+11mm弹性垫（场地预留高度114mm-140mm之间）

**篮球馆地板面积约1261.98平方米，瑜伽房地板面积约230平方米。具体面积以实际测量为准！**

注：

1. 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品，请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。
2. 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数，确保设备为原厂正品并按原厂提供质保。
3. 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、安装调试费、售后服务等一切费用，**供应商务必自行踏勘现场，测算具体工程量，一次性包干，结算时合同价不作调整，确保为交钥匙工程。**

****

**江西科技学院篮球馆、瑜伽房运动地板工程采购项目（第二轮）**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：XXX学校

 根据贵学校编号为 项目名称为 的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

 (2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

 1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），交货期为 天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

 3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

 4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

1. **报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | **是否提供样品** | 备注 |
| 1 | 篮球馆地板 | 详见说明 |  | 1261.98 | 平方米 |  |  | **是** | **具体尺寸以实测为准** |
| 2 | 瑜伽房地板 | 详见说明 |  | 230 | 平方米 |  |  | **是** | **具体尺寸以实测为准** |
| 合计 |  |  |  |

参与人：（公司全称并加盖公章）项目编号：

货币单位：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人资质材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 授权经销商或代理商证明材料复印件
3. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**